**Petrolether**

**Siedebereich 40-60°C**

http://www.merck-chemicals.com/is-bin/intershop.static/WFS/Merck-DE-Site/Merck/de_DE/codes/images/GHS02.gif

http://www.merck-chemicals.com/is-bin/intershop.static/WFS/Merck-DE-Site/Merck/de_DE/codes/images/GHS07.gif**Signalwort: Gefahr**

http://www.merck-chemicals.com/is-bin/intershop.static/WFS/Merck-DE-Site/Merck/de_DE/codes/images/GHS09.gif

**H-Sätze:**

H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.  
H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.  
H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.  
H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.  
EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

**P-Sätze:**

P210: Vor Hitze schützen.  
P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  
P301 + P310: BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.  
P331: KEIN Erbrechen herbeiführen.

Lagerklasse: 3 Entzündliche flüssige Stoffe

WGK: 1 schwach wassergefährdend