**tert-Butylmethylether**

**C5H12O**

**[1634-04-4]**

http://www.merck-chemicals.com/is-bin/intershop.static/WFS/Merck-DE-Site/Merck/de_DE/codes/images/GHS02.gif **Signalwort: Gefahr**

http://www.merck-chemicals.com/is-bin/intershop.static/WFS/Merck-DE-Site/Merck/de_DE/codes/images/GHS07.gif

**H-Sätze:**

H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.  
H315: Verursacht Hautreizungen.

**P-Sätze:**

P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.  
P302 + P352: BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

Lagerklasse: 3 Entzündliche flüssige Stoffe

WGK: 1 schwach wassergefährdend