**Ethylacetat**

**C4H8O2**

**[141-78-6]**

http://www.merck-chemicals.com/is-bin/intershop.static/WFS/Merck-DE-Site/Merck/de_DE/codes/images/GHS02.gif **Signalwort: Gefahr**

http://www.merck-chemicals.com/is-bin/intershop.static/WFS/Merck-DE-Site/Merck/de_DE/codes/images/GHS07.gif

**H-Sätze:**

H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.  
H319: Verursacht schwere Augenreizung.  
H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.  
EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

**P-Sätze:**

P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.  
P240: Behälter und zu befüllende Anlage erden.  
P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Lagerklasse: 3 Entzündliche flüssige Stoffe

WGK: 1 schwach wassergefährdend